# Envoyer des alarmes

Cet exemple montre comment configurer l’alarme via différents porteurs (SMS, appel, e-mail, Telegram).

# Configuration

Pour passer des appels téléphoniques et envoyer/recevoir des SMS, PLMN doit être actif et une carte SIM valide insérée.
Pour envoyer et recevoir des e-mails et des messages Telegram, le serveur SMM doit être actif et accessible via une connexion WiFi ou PLMN.

# Utilisateurs

Pas d’utilisateurs.

# Règles

La règle 001 est déclenchée à chaque changement d’état de l’entrée 1.
Condition : entrée numérique 1 fermée (sur la fermeture des entrées).
Deux SMS sont envoyés.

    – AlarmIn1.SMS
    ↯ Digital Input 1
    ✛ Input 1 - Value = 1
    ✛
    ✛
    ✛
    ✛
    > AT+SMS=+4412345678,"Alarm digital input 1"
    > AT+SMS=+4498765432,"Alarm digital input 1"
    >
    >
    >

La règle 002 est déclenchée à chaque changement d’état de l’entrée 2.
Condition : entrée numérique 2 fermée (sur la fermeture des entrées).
Faites 2 appels téléphoniques chacun avec un fichier audio différent joué si l’appel est répondu.

    – AlarmIn2.CALL
    ↯ Digital Input 2
    ✛ Input 2 - Value = 1
    ✛
    ✛
    ✛
    ✛
    > AT+CALL=+4412345678,alarm.wav,8
    > AT+CALL=+4498765432,alarm2.wav,8
    >
    >
    >

La règle 003 est déclenchée à chaque changement d’état de l’entrée 3.
Condition : entrée numérique 3 fermée (sur la fermeture des entrées).
Envoyer des e-mails, le corps est l’état actuel de l’appareil.
Envoyer des e-mails, le corps est le LOG de l’appareil.
Envoyer des e-mails, le corps est un texte personnalisé.

    – AlarmIn3.EMAIL
    ↯ Digital Input 3
    ✛ Input 3 - Value = 1
    ✛
    ✛
    ✛
    ✛
    > AT#EMAIL=address@email.com,"Alarm input 3",MAP
    > AT#EMAIL=your.email@domain.com,"Subject of email",LOG
    > AT#EMAIL=mymail@example.com,"Another subject","my email body"
    >
    >

La règle 004 est déclenchée à chaque changement d’état de l’entrée 4.
Condition : entrée numérique 4 fermée (sur la fermeture des entrées).
Deux messages Telegram sont envoyés aux destinataires de l’alarme.

    – AlarmIn4.TELEGR
    ↯ Digital Input 4
    ✛ Input 4 - Value = 1
    ✛
    ✛
    ✛
    ✛
    > AT#TGM=+4412345678,"Alarm input 4 via Telegram"
    > AT#TGM=+4498765432,"Another text to Telegram"
    >
    >
    >

Les destinataires ne peuvent recevoir un message Telegram que s’ils se sont abonnés au service MyAviorBot.
Plus d’infos sur l’utilisation telegram pour Avior ICI.