# ENREGISTREMENT des données sur SWAP AREA

Cet exemple montre comment ajouter des lignes à la zone d'èchange cloud disponible pour chaque appareil.
Le contenu reste disponible jusqu'à 23h59 puis est ècrasè á partir d'une nouvelle pèriode.

# Régles

Régle 001 dèclenchèe quotidiennement á 23h59.
Aucune condition n’est fixèe.
Ècrase le contenu de la zone d'échange en envoyant une ligne d'en-tête.

Pour ignorer un chiffre de temps utiliser la wildcard *.
Lorsque l'heure actuelle est 23:59 .
Faites une demande HTTP PUT pour rèècrire la zone d'èchange de l'appareil gxl0 qui a comme mot de passe 0000
• A11 Nom attribuè à l'entrèe analogique 1
• A21 Nom attribuè à l'entrèe analogique 2

    – PutSwapArea
    ↯ Scheduled at TIME [hh:mm]   23:59
    ✛
    ✛
    ✛
    ✛
    ✛
    > at#HTTP=PUT,http://www.mobikey.eu/swap/gxl0/pwd/0000,"DAY,TIME,$A11,$A21"
    >
    >
    >
    >

Régle 002 dèclenchèe toutes les heures.
Aucune condition n’est fixèe.
Une ligne avec la date, l'heure et les donnèes relatives aux entrèes analogiques est ajoutèe à la zone d'èchange.

Pour ignorer un chiffre de temps utiliser la wildcard *.
Ici, le temps correspond lorsque les minutes sont 00 ignorant tous les autres chiffres.
Cela signifie toutes les heures au 00.
Faites une demande HTTP PUT pour ajouter du contenu à la zone d'échange de l'appareil gxl0 qui a comme mot de passe 0000.
• D14 Date actuelle
• D15 Heure actuelle
• A12 Valeur moyenne de l'entrèe analogique 1
• A16 Unitè de mesure pour entrèe analogique 1
• A22 Valeur moyenne de l'entrèe analogique 2
• A26 Unitè de mesure pour entrèe analogique 2

    – PostSwapArea
    ↯ Scheduled at TIME [hh:mm]   **:00
    ✛
    ✛
    ✛
    ✛
    ✛
    > at#HTTP=POST,http://www.mobikey.eu/swap/gxl0/pwd/0000,"$D14,$D15,$A12 $A16,$A22 $A26"
    >
    >
    >
    >

Le contenu de la zone d'èchange est visible depuis avior.webadmin.mobi et rècupèrè avec API http://www.mobikey.eu/swap/gxl0/pwd/0000
Plus d'infos ICI