# DTMF - codici di tastiera del telefono

Questo esempio mostra come utilizzare le sequenze DTMF prodotte con il tastierino durante una telefonata.

# Configurazione

Canale PLMN abilitato (deve essere installata una scheda SIM valida).

# Utenti

Nella lista utenti aggiungere gli utenti abilitati a controllare le uscite:

    NOME:           Fourier
    TIPO:           TELEFONO
    IDENTIFICATIVO: +3398765432
    GRUPPO:
    START:          01/01/2000 00:00
    STOP:           31/12/2099 23:59
    GIORNI:         YYYYYYY
    TICKETS:        ILLIMITATI

    NOME:           Maxwell
    TIPO:           TELEFONO
    IDENTIFICATIVO: +4487654912
    GRUPPO:
    START:          01/01/2000 00:00
    STOP:           31/12/2099 23:59
    GIORNI:         YYYYYYY
    TICKETS:        ILLIMITATI

    NOME:           Newton
    TIPO:           TELEFONO
    IDENTIFICATIVO: +4412345678
    GRUPPO:
    START:          01/01/2000 00:00
    STOP:           31/12/2099 23:59
    GIORNI:         YYYYYYY
    TICKETS:        ILLIMITATI

# Regole

Regola 001 attivata alla chiamata entrante da utenti abilitati.
Non sono impostate condizioni.
Risponde alla chiamata e riproduce messaggio audio "intro.wav".

    – AnswerCall
    ↯ Chiamata da utente
    ✛
    ✛
    ✛
    ✛
    ✛
    > ATA
    > AT+AUDIO=intro.wav
    >
    >
    >

Regola 002 ricezione di codice DTMF durante una chiamata.
Condizione: l'utente ha digitato la sequenza 1*.
Attiva l'uscita 1 e riproduce messaggio audio "out1.wav".

    – DTMF.1
    ↯ DTMF codice ricevuto
    ✛ PLMN - Ultimo Codice DTMF Ricevuto = 1
    ✛
    ✛
    ✛
    ✛
    > out1=ON
    > AT+AUDIO=out1.wav
    >
    >
    >

Regola 003 ricezione di codice DTMF durante una chiamata.
Condizione: l'utente ha digitato la sequenza 2*.
Attiva uscita 2 e riproduce messaggio audio "out2.wav".

    – DTMF.2
    ↯ DTMF codice ricevuto
    ✛ PLMN - Ultimo Codice DTMF Ricevuto = 2
    ✛
    ✛
    ✛
    ✛
    > out2=ON
    > AT+AUDIO=out2.wav
    >
    >
    >

Regola 004 ricezione di codice DTMF durante una chiamata.
Condizione: l'utente ha digitato la sequenza 9*.
Riproduce il messaggio audio "intro.wav".

    – DTMF.9
    ↯ DTMF code received
    ✛ PLMN - Ultimo Codice DTMF Ricevuto = 9
    ✛
    ✛
    ✛
    ✛
    > AT+AUDIO=intro.wav
    >
    >
    >
    >