# LOG dati in SWAP AREA

Questo esempio mostra come appendere righe all'area di scambio cloud disponibile per ogni dispositivo.
Il contenuto rimane disponibile fino alle 23:59 poi viene sovrascritto iniziando un nuovo periodo.

# Regole

Regola 001 attivata ogni giorno alle 23:59.
Non sono state impostate condizioni.
Sovrascrive il contenuto dell'area di scambio inviando una riga di intestazione.

Quando l'ora corrente è 23:59 .
Viene effettuata una richiesta PUT per riscrivere l'area di scambio del dispositivo gxl0 che ha come password 0000.
• A11 Nome assegnato all'ingresso analogico 1
• A21 Nome assegnato all'ingresso analogico 2

    – PutSwapArea
    ↯ ORA specifica [hh:mm]   23:59
    ✛
    ✛
    ✛
    ✛
    ✛
    > at#HTTP=PUT,http://www.mobikey.eu/swap/gxl0/pwd/0000,"DAY,TIME,$A11,$A21"
    >
    >
    >
    >

Regola 002 attivata ogni ora.
Non sono state impostate condizioni.
Appende all'area di scambio una riga con data, ora e dati relativi ad ingressi analogici.

Per ignorare una cifra dell'orario, utilizza il carattere jolly *.
Qui controlla che i minuti siano 00 ed ignora le altre cifre.
Quindi ogni ora alle 00.
Viene effettuata una richiesta POST per appendere contenuto all'area di scambio del dispositivo gxl0 che ha come password 0000.
• D14 Data attuale
• D15 Ora attuale
• A12 Valore medio ingresso analogico 1
• A16 Unità di misura ingresso analogico 1
• A22 Valore medio ingresso analogico 2
• A26 Unità di misura ingresso analogico 2

    – PostSwapArea
    ↯ ORA specifica [hh:mm]   **:00
    ✛
    ✛
    ✛
    ✛
    ✛
    > at#HTTP=POST,http://www.mobikey.eu/swap/gxl0/pwd/0000,"$D14,$D15,$A12 $A16,$A22 $A26"
    >
    >
    >
    >

Il contenuto dell'area di scambio può essere consultato da avior.webadmin.mobi e visualizzato con la chiamata API
http://www.mobikey.eu/swap/gxl0/pwd/0000
Ulteriori informazioni QUI