# Allarmi a gruppi di utenti

Questo esempio mostra come impostare l'allarme per diversi gruppi di destinatari in base all'orario (ad esempio potrebbero essere i turni di lavoro).
Quando l'ingresso chiude l'avviso sarà inviato agli utenti appartenenti al gruppo di lavoro attivo.

# Configurazione

Canale PLMN abilitato (deve essere installata una scheda SIM valida).

# Utenti

Sono presenti 4 utenti:
• Aristotle e Plato appartengono al gruppo "greek"
• Kant e Leibniz appartengono al gruppo "german"

    NOME:           Aristotle
    TIPO:           TELEFONO
    IDENTIFICATIVO: +3012345678
    GRUPPO:         greek
    START:          01/01/2000 00:00
    STOP:           31/12/2099 23:59
    GIORNI:         YYYYYYY
    TICKETS:        ILLIMITATI

    NOME:           Kant
    TIPO:           TELEPHONE
    IDENTIFICATIVO: +49234567890
    GRUPPO:         german
    START:          01/01/2000 00:00
    STOP:           31/12/2099 23:59
    GIORNI:         YYYYYYY
    TICKETS:        ILLIMITATI

    NOME:           Leibniz
    TIPO:           TELEPHONE
    IDENTIFICATIVO: +4913579246
    GRUPPO:         german
    START:          01/01/2000 00:00
    STOP:           31/12/2099 23:59
    GIORNI:         YYYYYYY
    TICKETS:        ILLIMITATI

    NOME:           Plato
    TIPO:           TELEPHONE
    IDENTIFICATIVO: +309876543
    GRUPPO:         greek
    START:          01/01/2000 00:00
    STOP:           31/12/2099 23:59
    GIORNI:         YYYYYYY
    TICKETS:        ILLIMITATI

# Regole

Regola 001 attivata ogni giorno alle 08:00.
Non sono impostate condizioni.
Imposta Memory bit 1 (abilita gruppo greek, vedi regola 003).

    – EnableGreeks
    ↯ ORA specifica [hh:mm]   08:00
    ✛
    ✛
    ✛
    ✛
    ✛
    > mem1=ON
    >
    >
    >
    >

Regola 002 attivata ogni giorno alle 06:00PM.
Non sono impostate condizioni.
Azzera Memory bit 1 (abilita gruppo german, vedi Regola 004).

    – EnableGermans
    ↯ ORA specifica [hh:mm]   18:00
    ✛
    ✛
    ✛
    ✛
    ✛
    > mem1=OFF
    >
    >
    >
    >

Regola 003 attivata ad ogni cambio di stato dell'ingresso 1.
Condizione: Ingresso 1 chiuso (alla chiusura) E…
Condizione: Bit memoria 1 ON (greek abilitato).
Un SMS è inviato ai filosofi greci (greek).

    – AlertGreeks
    ↯ Ingresso digitale 1
    ✛ Ingresso 1 - Stato = 1
    ✛ Bit Memoria 1 - Stato = 1
    ✛
    ✛
    ✛
    > AT+SMS=greek,"Alarm to greeks philosophy"
    >
    >
    >
    >

Regola 003 attivata ad ogni cambio di stato dell'ingresso 1.
Condition: Ingresso 1 chiuso (alla chiusura) AND…
Condition: Bit memoria 1 OFF (german abilitato).
Un SMS è inviato ai filosofi tedeschi (german).

    – AlertGreeks
    ↯ Ingresso digitale 1
    ✛ Ingresso 1 - Stato = 1
    ✛ Bit Memoria 1 - Stato = 0
    ✛
    ✛
    ✛
    > AT+SMS=german,"Alarm to german philosophy"
    >
    >
    >
    >