# Fonctionnement prévu

Cet exemple montre comment configurer le fonctionnement périodique à temps.

# Configuration

Dans DEVICE, vous pouvez définir la mise à jour automatique de l’horloge.
Pour envoyer et recevoir des SMS, PLMN doit être actif et une carte SIM valide insérée.
Pour envoyer et recevoir des messages Telegram, le serveur SMM doit être actif et accessible via une connexion WiFi ou PLMN.

# Utilisateurs

Pas d’utilisateurs.

# Règles

La règle 001 est déclenchée tous les jours à 07h00.
Aucune condition n’est fixée.
Output3 est activé et un SMS est envoyé.

    – EveryDayAt07AM
    ↯ Scheduled at TIME [hh:mm]   07:00
    ✛
    ✛
    ✛
    ✛
    ✛
    > out3=ON
    > AT+SMS=+4412345678,"Are you wake up? Stop sleeping!"
    >
    >
    >

La règle 002 est déclenchée tous les jours à 21h00.
Condition: aujourd’hui est dimanche.
Envoyez un SMS.

    – OnlyOnSunday
    ↯ Scheduled at TIME [hh:mm]   21:00
    ✛ Device - Current Weekday = 7
    ✛
    ✛
    ✛
    ✛
    > AT+SMS=+4412345678,"Go to sleep!"
    >
    >
    >
    >

Règle 003 est déclenchée toutes les heures
à « 00 » minute Aucune condition n’est définie.
Envoyez un message Telegram.

Pour ignorer un chiffre de temps utiliser la wildcard *.
Ici, le temps correspond lorsque les minutes sont 00 ignorant tous les autres chiffres.
Ça veut dire toutes les heures à 00 h.

    – EveryHour
    ↯ Scheduled at TIME [hh:mm]   **:00
    ✛
    ✛
    ✛
    ✛
    ✛
    > AT#TGM=+44987654321,"Periodic message every hour"
    >
    >
    >
    >

Les destinataires ne peuvent recevoir un message Telegram que s’ils se sont abonnés au service MyAviorBot.
Plus d’infos sur l’utilisation telegram pour Avior ICI.