# Comandi SMS

Questo esempio mostra come impostare i comandi di scelta rapida tramite SMS.

# Configurazione

Per inviare e ricevere SMS, PLMN deve essere attivo e una carta SIM valida inserita.

# Utenti

Gli utenti memorizzati possono inviare SMS per controllare (ad esempio) le uscite e ricevere conferma:

    NOME:           Bach
    TIPO:           TELEFONO
    IDENTIFICATIVO: +4911223344
    GRUPPO:
    START:          01/01/2000 00:00
    STOP:           31/12/2099 23:59
    GIORNI:         YYYYYYY
    TICKETS:        ILLIMITATI

    NOME:           Mozart
    TIPO:           TELEPHONE
    IDENTIFICATIVO: +43987654321
    GRUPPO:
    START:          01/01/2000 00:00
    STOP:           31/12/2099 23:59
    GIORNI:         YYYYYYY
    TICKETS:        ILLIMITATI

    NOME:           Verdi
    TIPO:           TELEPHONE
    IDENTIFICATIVO: +395551234567
    GRUPPO:
    START:          01/01/2000 00:00
    STOP:           31/12/2099 23:59
    GIORNI:         YYYYYYY
    TICKETS:        ILLIMITATI

# Regole

Regola 001 attivata ad ogni SMS ricevuto da utenti.
Condizione: il testo dell'SMS ricevuto è "S1" (esattamente "S1").
Attiva l'uscita 1, invia un SMS di conferma all'utente (N23).

    – S1.sms
    ↯ SMS da utente
    ✛ PLMN - Testo Ultimo SMS Ricevuto = S1
    ✛
    ✛
    ✛
    ✛
    > out1=ON
    > AT+SMS=$N23,"You turned ON output1"
    >
    >
    >

Regola 002 attivata ad ogni SMS ricevuto da utenti.
Condizione: il testo dell'SMS ricevuto è "R1" (esattamente "R1").
Disattiva l'uscita 1, invia un SMS di conferma all'utente (N23).

    – R1.sms
    ↯ SMS da utente
    ✛ PLMN - Testo Ultimo SMS Ricevuto = R1
    ✛
    ✛
    ✛
    ✛
    > out1=OFF
    > AT+SMS=$N23,"You turned OFF output1"
    >
    >
    >

Regola 003 attivata ad ogni SMS ricevuto da utenti.
Condizione: il testo dell'SMS ricevuto è "S2" (esattamente "S2").
Attiva l'uscita 2, invia un SMS di conferma all'utente (N23).

    – S2.sms
    ↯ SMS da utente
    ✛ PLMN - Testo Ultimo SMS Ricevuto = S2
    ✛
    ✛
    ✛
    ✛
    > out2=ON
    > AT+SMS=$N23,"You turned ON output2"
    >
    >
    >

Regola 004 attivata ad ogni SMS ricevuto da utenti.
Condizione: il testo dell'SMS ricevuto è "R2" (esattamente "R2").
Disattiva l'uscita 1, invia un SMS di conferma all'utente (N23).

    – R2.sms
    ↯ SMS da utente
    ✛ PLMN - Testo Ultimo SMS Ricevuto = R2
    ✛
    ✛
    ✛
    ✛
    > out2=OFF
    > AT+SMS=$N23,"You turned OFF output2"
    >
    >
    >

Regola 006 attivata ad ogni SMS ricevuto da sconosciuti.
Nessuna condizione impostata.
Invia un SMS per informare che il comando non è stato accettato.

    – Unknown.sms
    ↯ SMS da sconosciuto
    ✛
    ✛
    ✛
    ✛
    ✛
    > AT+SMS=$N23,"You're not allowed to send SMS to this number"
    >
    >
    >
    >