# Alarme au groupe d’utilisateurs

Cet exemple montre comment configurer l’alarme à différents groupes de destinataires sur la base de temps (il peut s’agir de quarts de travail par exemple).
Lorsque l’entrée se ferme, l’alerte sera envoyée aux utilisateurs appartenant au groupe de travail actif.

# Configuration

Canal PLMN activé (une carte SIM valide doit être installée).

# Utilisateurs

Dans la liste des utilisateurs
4 utilisateurs sont stockés: •
Aristote et Platon appartiennent au groupe « grec » • Kant et Leibniz appartiennent au groupe « allemand »

    NAME:       Aristotle
    TYPE:       TELEPHONE
    IDENTIFIER: +3012345678
    GROUP:      greek
    START:      01/01/2000 00:00
    STOP:       31/12/2099 23:59
    WEEKDAYS:   YYYYYYY
    TICKETS:    UNLIMITED

    NAME:       Kant
    TYPE:       TELEPHONE
    IDENTIFIER: +49234567890
    GROUP:      german
    START:      01/01/2000 00:00
    STOP:       31/12/2099 23:59
    WEEKDAYS:   YYYYYYY
    TICKETS:    UNLIMITED

    NAME:       Leibniz
    TYPE:       TELEPHONE
    IDENTIFIER: +4913579246
    GROUP:      german
    START:      01/01/2000 00:00
    STOP:       31/12/2099 23:59
    WEEKDAYS:   YYYYYYY
    TICKETS:    UNLIMITED

    NAME:       Plato
    TYPE:       TELEPHONE
    IDENTIFIER: +309876543
    GROUP:      greek
    START:      01/01/2000 00:00
    STOP:       31/12/2099 23:59
    WEEKDAYS:   YYYYYYY
    TICKETS:    UNLIMITED

# Règles

La règle 001 est déclenchée tous les jours à 08h00.
Aucune condition n’est fixée.
Définir mémoire bit 1 permettant groupe grec (voir règle 003).

    – EnableGreeks
    ↯ Scheduled at TIME [hh:mm]   08:00
    ✛
    ✛
    ✛
    ✛
    ✛
    > mem1=ON
    >
    >
    >
    >

La règle 002 est déclenchée tous les jours à 18h00.
Aucune condition n’est fixée.
Réinitialiser mémoire bit 1 permettant groupe allemand (voir règle 004).

    – EnableGermans
    ↯ Scheduled at TIME [hh:mm]   18:00
    ✛
    ✛
    ✛
    ✛
    ✛
    > mem1=OFF
    >
    >
    >
    >

La règle 003 est déclenchée à chaque changement d’état de l’entrée 1.
Condition: entrée numérique 1 fermé (sur la fermeture des entrées) ET ...
Condition: mémoire bit 1 ensemble de statut(groupe grec activé).
Un SMS est envoyé à la philosophie grecque.

    – AlertGreeks
    ↯ Digital Input 1
    ✛ Input 1 - Value = 1
    ✛ Memory Bit 1 - Value = 1
    ✛
    ✛
    ✛
    > AT+SMS=greek,"Alarm to greeks philosophy"
    >
    >
    >
    >

La règle 004 est déclenchée à chaque changement d’état de l’entrée 1.
Condition: entrée numérique 1 fermé (sur la fermeture des entrées) ET ...
Condition: mémoire bit 1 réinitialisation de statut(groupe allemand activé).
Un SMS est envoyé à la philosophie allemande.

    – AlertGreeks
    ↯ Digital Input 1
    ✛ Input 1 - Value = 1
    ✛ Memory Bit 1 - Value = 0
    ✛
    ✛
    ✛
    > AT+SMS=german,"Alarm to german philosophy"
    >
    >
    >
    >