# Invio di allarmi

Questo esempio mostra come inviare allarmi in diversi modi (SMS, chiamata, e-mail, Telegram).

# Configurazione

Per inviare e ricevere SMS e chiamate, PLMN deve essere attivo e una carta SIM valida inserita.
Per inviare e ricevere messaggi Telegram il server SMM deve essere attivo e raggiungibile tramite connessione WiFi o PLMN.

# Utenti

Nessun utente.

# Regole

Regola 001 attivata ad ogni cambio di stato dell'ingresso 1.
Condizione: ingresso digitale 1 chiuso (alla chiusura).
Vengono inviati due SMS.

    – AlarmIn1.SMS
    ↯ Ingresso digitale 1
    ✛ Ingresso 1 - Stato = 1
    ✛
    ✛
    ✛
    ✛
    > AT+SMS=+4412345678,"Alarm digital input 1"
    > AT+SMS=+4498765432,"Alarm digital input 1"
    >
    >
    >

Regola 002 attivata ad ogni cambio di stato dell'ingresso 2.
Condizione: ingresso digitale 2 chiuso (alla chiusura).
Effettua 2 telefonate ciascuna con diverso messaggio audio in caso di risposta.

    – AlarmIn2.CALL
    ↯ Ingresso digitale 2
    ✛ Ingresso 2 - Stato = 1
    ✛
    ✛
    ✛
    ✛
    > AT+CALL=+4412345678,alarm.wav,8
    > AT+CALL=+4498765432,alarm2.wav,8
    >
    >
    >

Regola 003 attivata ad ogni cambio di stato dell'ingresso 3.
Condizione: ingresso digitale 3 chiuso (alla chiusura).
Invia email, il corpo è lo stato corrente del dispositivo.
Invia email, il corpo è il LOG del dispositivo.
Invia email, il corpo è un testo personalizzato.

    – AlarmIn3.EMAIL
    ↯ Ingresso digitale 3
    ✛ Ingresso 3 - Stato = 1
    ✛
    ✛
    ✛
    ✛
    > AT#EMAIL=address@email.com,"Alarm input 3",MAP
    > AT#EMAIL=your.email@domain.com,"Subject of email",LOG
    > AT#EMAIL=mymail@example.com,"Another subject","my email body"
    >
        >

Regola 004 attivata ad ogni cambio di stato dell'ingresso 4.
Condizione: ingresso digitale 4 chiuso (alla chiusura).
Invia messaggi Telegram a due destinatari dell'allarme.

    – AlarmIn4.TELEGR
    ↯ Ingresso digitale 4
    ✛ Ingresso 4 - Stato = 1
    ✛
    ✛
    ✛
    ✛
    > AT#TGM=+4412345678,"Alarm input 4 via Telegram"
    > AT#TGM=+4498765432,"Another text to Telegram"
    >
    >
    >

I destinatari possono ricevere un messaggio Telegram solo se si sono iscritti al servizio MyAviorBot.
Maggiori informazioni sull'utilizzo di Telegram con Avior QUI.